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[bookmark: _Toc220528525]1.1. Назначение программы
ЭНГСИМ — предназначена для проектирования технологических схем в нефтегазовой и энергетической отраслях. Программа позволяет создавать математические модели для симуляции и анализа технологических процессов, обеспечивая точность и эффективность расчетов.
[bookmark: _Toc220528526]2. Начало работы
[bookmark: _Toc220528527]2.1. Запуск программы
Windows:
· Выполните файл gop.exe в директории программы
РЕД ОС:
bash
cd /путь/к/программе
./gop
[bookmark: _Toc220528528]2.2. Интерфейс пользователя
После запуска открывается главное окно программы (рис. 2.2.1), содержащее:
· Главное меню
· Панель инструментов
· Рабочую область
· Панель свойств объектов
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Рисунок 2.2.1 – Окно программы при запуске
[bookmark: _Toc220528529]3. Работа с проектами
[bookmark: _Toc220528530]3.1. Создание нового проекта
1. Выберите в меню: Экран → Добавить экран
2. Укажите имя экрана
3. Нажмите "Готово" (рис. 3.1.1)
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Рисунок 3.1.1 – Создание экрана
[bookmark: _Toc220528531]3.2. Открытие существующего проекта
1. Файл → Загрузить
2. Выберите файл проекта с расширением .xml
3. Нажмите "Открыть"
[bookmark: _Toc220528532]3.3. Сохранение проекта
· Сохранить: Файл → Сохранить
[bookmark: _Toc220528533]4. Основные операции
[bookmark: _Toc220528534]4.1. Ввод исходных данных
1. Выделите объект на экране (рис. 4.1.1)
2. Заполните необходимые параметры которые появились справа на экране:
· Технические характеристики оборудования
· Параметры режимов работы
· Исходные условия для расчета
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Рисунок 4.1.1 – Свойства объекта
[bookmark: _Toc220528535]4.2. Выполнение расчета
1. Проверьте корректность введенных данных
2. Выберите Модель → Рассчитать
3. Дождитесь завершения вычислений
4. Просмотрите результаты в соответствующем разделе (рис. 4.2.1)
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Рисунок 4.2.1 – Результат расчетов
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[bookmark: _Toc220528537]5.1. Рекомендации по использованию
· Регулярно сохраняйте результаты работы
· Создавайте резервные копии проектов
· Не прерывайте процесс расчета
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